Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_folyóméter Schlüter®-BARA-RTK derékszög

alakú balkon szegélyprofil szállítása

felületbevont alumíniumból, előre álló ragasztó

peremmel és kialakított vízorral, valamint az

ereszcsatorna rögzítésére szolgáló tartószerkezettel,

melyet a trapézformájú lyukakkal

stancolt rögzítő szárral a gyártó adatainak

figyelembe vételével szakszerűen a lejtős esztrich

szabad végén kell elhelyezni szegély-peremként.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok

és az összekötő elemek

az egységárba bekalkulálandók.

pótlékként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Szín:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cikk-szám:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m