Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_fm Schlüter-BARA-RAK-nak, mint

derékszögű erkély-szegélyprofilként annak

leszállítása porszórt alumíniumból előrehúzott

peremén szigetelő nútokkal és megformázott

dupla vízorral és annak szakszerű beépítése

trapéz formájú kilyukasztott rögzítőszárakkal,

a gyártó által megadottak figyelembevételével

a lejtéskialakító esztrich szabadon álló szélén

szegélylezárásként.

A kiegészítők, mint pl. a belső és külső sarkok

és összekötő elemek

* az egységárba bekalkulálandók
* kiegészítőként külön fel kell számítani őket.

Profilmagasság:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Színe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cikkszám:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m