**Szöveg-modul pályázatokhoz:**

\_\_\_\_\_ folyóméter Schlüter®-DILEX-AS szállítása

kemény PVC-ből készült két részből álló, trapéz

alakú lyukakkal kistancolt rögzítő szárral és

hozzá illeszkedő extrudált 11 milliméter széles

puha műanyagból készült csatlakozó ajakkal

és hátsó oldalán kemény PVC-ből készült

nútféderes összeköttetést szállítani és a csempeburkolás

során a gyári előírásainak figyelembe

vételével szakszerűen leragasztani a fix építő-,

illetve beépített elemekhez.

A véglezárók és belső sarkok

* az egységárba bekalkulálandók.
* pótlékként külön fel kell számítani őket.

Szín:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cikk-szám:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m