**Szöveg-modul pályázatokhoz:**

\_\_\_\_\_\_\_ darab Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

bennmarado zsalugyűrű burkolat rőgzitőkent

alkalmazva Schlüter®-TROBA-PLUS drenazslemezre,

kulteri csemperagasztoval kitoltolve,

a jarolapok sarokpontjai ala lefektetve.

A gyarto feldolgozasi előirasait tekintetbe kell

venni.

Cikkszam:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Berkoltseg:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Teljes dij:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2