Szöveg-modul pályázatokhoz:

\_\_\_\_\_m2 Schluter-REFLEECE, mint

PET-burkolhato fatyolfoliaval kasirozott, hatoldalan

specialis on tapadoreteggel ellatott felszedhető

burkolofolia amely az aljzatra tortenő

leragasztasa utan ideiglenes burkolatkent

szolgal - leszallitani es a gyarto utasitasainak

figyelembe vetelevel szakszerűen a sik es teherhordo

feluleten teljes feluleten leragasztani, beleertve a

Schluter-DITRA-SOUND-KB-val keszitett szukseges

toldasokat

A toldasok

* az egysegarba beszamitandok.
* kulon lesznek felszamitva.

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Berkoltseg:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Teljes dij:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2