**Szöveg-modul pályázatokhoz:**

\_\_\_\_\_\_\_ darab Schlüter-TROBA-LEVEL járólap-

alátét beépítése erkély- és teraszburkolathoz

UV-álló, hangcsillapított speciális műanyagból

alátámasztásként és magasságkiegyenlítésként

integrált 3 mm vastag fugatávtartóval. A szükséges

magasság-kiegyenlítésnek megfelelően

a termékek a finombeállításhoz a gyártó adatai

alapján kombinálandók – beleértve a szükséges

Schlüter-TROBA-LEVEL-AP 1 kiegyenlítő

lapkákat.

Aljzat:

Felületi vízelvezetés és burkolandó felület

Schlüter-

* TROBA-PLUS ...
* DITRA-DRAIN ...

A drainlemezes vízelvezetésnek külön díja van.

* a meglévő, szigetelt burkolandó felületre.

Cikk:

* TROBA-LEVEL-PL 10 járólap-alátét,
Magassága: 10 mm
* A TROBA-LEVEL-PLA 30 magasságbeállító
adapter, magassága: 30 mm
* TROBA-LEVEL-LV 3 járólap-alátét /
Teherelosztó lap, magassága: 3 mm
* TROBA-LEVEL-PLV 60 állítható magasságú
szintező burkolatláb,
magassága: 60 - 130 mm
* A TROBA-LEVEL-PLA 70 magasságbeállító
adapter, magassága: 70 mm

Tulajdonságok

Anyag: PP (polipropilén), illetve PE (polietilén)

UV-álló, nem korhadó, újrahasznosítható, fiziológiailag

ártalmatlan

Hőmérsékletnek ellenállóság: -40 °C és +100

°C között

Teherbírás: min. 1.000 kg/alátét

integrált fugatávtartók szélessége 3 mm

Magasságkiegyenlítés: .......... mm

A gyártó feldolgozásra vonatkozó feldolgozási

előírásait figyelembe kell venni.

Cikkszám \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db

\_\_\_\_\_\_\_darab Schlüter-TROBA-LEVEL-PLS 6

védő alátét meglévő, szigetelt burkolandó felületre

(a burkolandó felület ellenőrizendő).

A gyártó feldolgozásra vonatkozó feldolgozási

előírásait figyelembe kell venni.

Cikkszám:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyag:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db

Bérköltség:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db

Teljes díj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/db